
Z E S T A W I E N I E    U R Z A D Z E Ń    K O T Ł O W N I  
B U D Y N K U      N R 10
	Lp.
	Nazwa elementu
	Ilość 
[szt/kpl]
	Producent/ dystrybutor

	Kotłownia dla budynku nr 10

	1
	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny typ WICTRIX PRO 35-2  (zakres mocy 3,4-34,0 kW) ze sterownikiem producenta kotła do regulacji dwoma układami grzewczymi, jeden z  zaworem trójdrożnym (instalacja centralnego ogrzewania) i jednym układem przygotowania ciepłej wody użytkowej  w priorytecie z cyrkulacją 
w podgrzewaczu niezależnym. W zestawie dodatkowo:  czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury wewnętrznej, czujnik temperatury wody w układzie grzewczym.
	1
	IMMERGAS Polska

	2
	Sprzęgło hydrauliczne typ SPK  32/60, przepływ maksymalny 3,5 m3/h,  masa – 11 kg, V zb. – 1,4 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	3
	Filtroodmulnik typ TerFOM-Lux z magnetyzerem,  dn 32 mm,  masa – 9,5 kg, V zb. – 4,6 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	4
	Pojemnik neutralizacji kondensatu z pompą tłoczną i konstrukcją wsporczą – moc kotła 34,0 kW
	1
	IMMERGAS Polska

	5
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewania typ NG 35, przyłącze dn 20 mm, masa – 5,5 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	6
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ DE 12, przyłącze dn 20 mm, masa – 2,4 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	7
	Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej typ BPP 150, pojemność zasobnika – 150 dm3, masa (bez wody) – 31,0 kg.
	1
	Di Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. z o.o.

	8
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji centralnego ogrzewania  typ UPS 25-55 N 180, prąd 230V/0,38A/85W
V ob.=1,41 m3/h, Hob=4,04 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	9
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ UPS 21-50 F 120, prąd 230V/0,23A/50W, V ob.=0,83 m3/h, Hob=3,29 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	10
	Pompa cyrkulacyjna instalacji ciepłej wody użytkowej typ UP 20-30 N 150, prąd 230V/0,31A/75W, V ob.=0,30 m3/h, Hob=1,5 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	11
	Zawór bezpieczeństwa SYR ¾” typ 1915, dn 20/25 mm, średnica siedliska 14,0 mm, ciśnienie początku otwarcia zaworu - 3,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  2,4 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	12
	Zawór bezpieczeństwa  SYR ½” typ 2115, dn 15/20 mm, średnica siedliska 12,0 mm, ciśnienie otwarcia zaworu -6,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  4,8 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	13
	Zawór trójdrogowy, mieszający,  typ VMV dn 25 mm, Kv=6,3 m3/h (gwint wewnętrzny) z napędem typ AMV (E) 13 SU, 24V
	1
	DANFOSS Polska

	14
	Rozdzielacz instalacyjny powrotny, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 42,4/3,25 mm -2 szt, dn 33,7/3,25 mm – 1 szt,)  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	15
	Rozdzielacz instalacyjny zasilający, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 900 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 42,4/3,25 mm -2 szt, dn 33,7/3,25 mm – 1 szt,)  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	16
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32  mm, PN16
	13
	WALVEX S.A.

	17
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	3
	WALVEX S.A.

	18
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda ciepła) dn 20 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	19
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	20
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	21
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 20 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	22
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	23
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	24
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 32 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	25
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 25 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	26
	Filtr siatkowy (woda zimna), mufowy dn 32 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	27
	Wodomierz skrzydełkowy typ JS-G1-02, dn 20 mm
Z kompletem złączek przyłączeniowych
	1
	APATOR

	28
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, spustowy (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	29
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, ze złączką do węża (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	30
	Cieplomierz SHARKY 775 dn32
	1
	DIEHL

	31
	Zawór kulowy, mufowy, prosty dn 32 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	32
	Czujnik temperatury (w zestawie z ciepłomierzem)
	1
	DIEHL

	-
	Zawór odpowietrzający automatyczny, z zaworem stopowym dn 15 mm
	3
	

	- 
	Termometr techniczny 0-120 st. C, prosty
	4 
	

	-
	Manometr techniczny 0-4,0 bar
	5
	

	-
	Manometr techniczny 0-10,0 bar
	1
	


Z E S T A W I E N I E    U R Z A D Z E Ń    K O T Ł O W N I  
B U D Y N K U      N R 12
	Lp.
	Nazwa elementu
	Ilość 
[szt/kpl]
	Producent/ dystrybutor

	Kotłownia dla budynku nr 12

	1
	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny typ WICTRIX PRO 35-2  (zakres mocy 3,4-34,0 kW) ze sterownikiem producenta kotła do regulacji dwoma układami grzewczymi, jeden z  zaworem trójdrożnym (instalacja centralnego ogrzewania) i jednym układem przygotowania ciepłej wody użytkowej  w priorytecie z cyrkulacją 
w podgrzewaczu niezależnym. W zestawie dodatkowo:  czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury wewnętrznej, czujnik temperatury wody w układzie grzewczym.
	1
	IMMERGAS Polska


	2
	Sprzęgło hydrauliczne typ SPK  32/60, przepływ maksymalny 3,5 m3/h,  masa – 11 kg, V zb. – 1,4 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	3
	Filtroodmulnik typ TerFOM-Lux z magnetyzerem,  dn 32 mm,  masa – 9,5 kg, V zb. – 4,6 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	4
	Pojemnik neutralizacji kondensatu z pompą tłoczną i konstrukcją wsporczą – moc kotła 34,0 kW
	1
	IMMERGAS Polska

	5
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewania typ NG 35, przyłącze dn 20 mm, masa – 5,5 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	6
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ DE 12, przyłącze dn 20 mm, masa – 2,4 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	7
	Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej typ BPP 200, pojemność zasobnika – 200 dm3, masa (bez wody) – 38,0 kg.
	1
	Di Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. z o.o.

	8
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji centralnego ogrzewania  typ UPS 25-55 N 180, prąd 230V/0,38A/85W
V ob.=1,22 m3/h, Hob=4,28 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	9
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ UPS 21-50 F 120, prąd 230V/0,23A/50W, V ob.=0,83 m3/h, Hob=3,53 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	10
	Pompa cyrkulacyjna instalacji ciepłej wody użytkowej typ UP 20-30 N 150, prąd 230V/0,31A/75W, V ob.=0,40 m3/h, Hob=1,5 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	11
	Zawór bezpieczeństwa SYR ¾” typ 1915, dn 20/25 mm, średnica siedliska 14,0 mm, ciśnienie początku otwarcia zaworu - 3,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  2,4 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	12
	Zawór bezpieczeństwa  SYR ½” typ 2115, dn 15/20 mm, średnica siedliska 12,0 mm, ciśnienie otwarcia zaworu -6,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  4,8 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	13
	Zawór trójdrogowy, mieszający,  typ VMV dn 25 mm, Kv=6,3 m3/h (gwint wewnętrzny) z napędem typ AMV (E) 13 SU, 24V
	1
	DANFOSS Polska

	14
	Rozdzielacz instalacyjny powrotny, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 42,4/3,25 mm -2 szt, dn 33,7/3,25 mm – 1 szt,)  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	15
	Rozdzielacz instalacyjny zasilający, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 900 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 42,4/3,25 mm -2 szt, dn 33,7/3,25 mm – 1 szt,)  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	16
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32  mm, PN16
	13
	WALVEX S.A.

	17
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	3
	WALVEX S.A.

	18
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda ciepła) dn 20 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	19
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	20
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	21
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 20 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	22
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	23
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	24
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 32 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	25
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 25 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	26
	Filtr siatkowy (woda zimna), mufowy dn 32 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	27
	Wodomierz skrzydełkowy typ JS-G1-02, dn 20 mm
Z kompletem złączek przyłączeniowych
	1
	APATOR

	28
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, spustowy (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	29
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, ze złączką do węża (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	30
	Cieplomierz SHARKY 775 dn32
	1
	DIEHL

	31
	Zawór kulowy, mufowy, prosty dn 32 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	32
	Czujnik temperatury (w zestawie z ciepłomierzem)
	1
	DIEHL

	-
	Zawór odpowietrzający automatyczny, z zaworem stopowym dn 15 mm
	3
	

	- 
	Termometr techniczny 0-120 st. C, prosty
	4 
	

	-
	Manometr techniczny 0-4,0 bar
	5
	

	-
	Manometr techniczny 0-10,0 bar
	1
	


Z E S T A W I E N I E    U R Z A D Z E Ń    K O T Ł O W N I  
B U D Y N K U      N R 13
	Lp.
	Nazwa elementu
	Ilość 
[szt/kpl]
	Producent/ dystrybutor

	Kotłownia dla budynku nr 13

	1
	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny typ WICTRIX PRO 35-2  (zakres mocy 3,4-34,0 kW) ze sterownikiem producenta kotła do regulacji dwoma układami grzewczymi, jeden z  zaworem trójdrożnym (instalacja centralnego ogrzewania) i jednym układem przygotowania ciepłej wody użytkowej  w priorytecie z cyrkulacją 
w podgrzewaczu niezależnym. W zestawie dodatkowo:  czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury wewnętrznej, czujnik temperatury wody w układzie grzewczym.
	1
	IMMERGAS Polska

	2
	Sprzęgło hydrauliczne typ SPK  32/60, przepływ maksymalny 3,5 m3/h,  masa – 11 kg, V zb. – 1,4 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	3
	Filtroodmulnik typ TerFOM-Lux z magnetyzerem,  dn 32 mm,  masa – 9,5 kg, V zb. – 4,6 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	4
	Pojemnik neutralizacji kondensatu z pompą tłoczną i konstrukcją wsporczą – moc kotła 34,0 kW
	1
	IMMERGAS Polska

	5
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewania typ NG 35, przyłącze dn 20 mm, masa – 5,5 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	6
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ DE 12, przyłącze dn 20 mm, masa – 2,4 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	7
	Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej typ BPP 200, pojemność zasobnika – 200 dm3, masa (bez wody) – 38,0 kg.
	1
	Di Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. z o.o.

	8
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji centralnego ogrzewania  typ UPS 25-60 N 180, prąd 230V/0,28A/60W
V ob.=1,05 m3/h, Hob=4,19 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	9
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ UPS 21-50 F 120, prąd 230V/0,23A/50W, V ob.=0,83 m3/h, Hob=3,14 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	10
	Pompa cyrkulacyjna instalacji ciepłej wody użytkowej typ UP 20-30 N 150, prąd 230V/0,31A/75W, V ob.=0,40 m3/h, Hob=1,5 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	11
	Zawór bezpieczeństwa SYR ¾” typ 1915, dn 20/25 mm, średnica siedliska 14,0 mm, ciśnienie początku otwarcia zaworu - 3,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  2,4 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	12
	Zawór bezpieczeństwa  SYR ½” typ 2115, dn 15/20 mm, średnica siedliska 12,0 mm, ciśnienie otwarcia zaworu -6,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  4,8 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	13
	Zawór trójdrogowy, mieszający,  typ VMV dn 25 mm, Kv=6,3 m3/h (gwint wewnętrzny) z napędem typ AMV (E) 13 SU, 24V
	1
	DANFOSS Polska

	14
	Rozdzielacz instalacyjny powrotny, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 42,4/3,25 mm -2 szt, dn 33,7/3,25 mm – 1 szt,)  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	15
	Rozdzielacz instalacyjny zasilający, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 900 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 42,4/3,25 mm -2 szt, dn 33,7/3,25 mm – 1 szt,)  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	16
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32  mm, PN16
	13
	WALVEX S.A.

	17
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	3
	WALVEX S.A.

	18
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda ciepła) dn 20 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	19
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	20
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	21
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 20 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	22
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	23
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	24
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 32 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	25
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 25 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	26
	Filtr siatkowy (woda zimna), mufowy dn 32 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	27
	Wodomierz skrzydełkowy typ JS-G1-02, dn 20 mm
Z kompletem złączek przyłączeniowych
	1
	APATOR

	28
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, spustowy (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	29
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, ze złączką do węża (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	30
	Cieplomierz SHARKY 775 dn32
	1
	DIEHL

	31
	Zawór kulowy, mufowy, prosty dn 32 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	32
	Czujnik temperatury (w zestawie z ciepłomierzem)
	1
	DIEHL

	-
	Zawór odpowietrzający automatyczny, z zaworem stopowym dn 15 mm
	3
	

	- 
	Termometr techniczny 0-120 st. C, prosty
	4 
	

	-
	Manometr techniczny 0-4,0 bar
	5
	

	-
	Manometr techniczny 0-10,0 bar
	1
	


Z E S T A W I E N I E    U R Z A D Z E Ń    K O T Ł O W N I  
B U D Y N K U      N R 14
	Lp.
	Nazwa elementu
	Ilość 
[szt/kpl]
	Producent/ dystrybutor

	Kotłownia dla budynku nr 14

	1
	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny typ WICTRIX PRO 35-2  (zakres mocy 3,4-34,0 kW) ze sterownikiem producenta kotła do regulacji dwoma układami grzewczymi, jeden z  zaworem trójdrożnym (instalacja centralnego ogrzewania) i jednym układem przygotowania ciepłej wody użytkowej  w priorytecie z cyrkulacją 
w podgrzewaczu niezależnym. W zestawie dodatkowo:  czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury wewnętrznej, czujnik temperatury wody w układzie grzewczym.
	1
	IMMERGAS Polska

	2
	Sprzęgło hydrauliczne typ SPK  32/60, przepływ maksymalny 3,5 m3/h,  masa – 11 kg, V zb. – 1,4 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	3
	Filtroodmulnik typ TerFOM-Lux z magnetyzerem,  dn 32 mm,  masa – 9,5 kg, V zb. – 4,6 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	4
	Pojemnik neutralizacji kondensatu z pompą tłoczną i konstrukcją wsporczą – moc kotła 34,0 kW
	1
	IMMERGAS Polska

	5
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewania typ NG 35, przyłącze dn 20 mm, masa – 5,5 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	6
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ DE 12, przyłącze dn 20 mm, masa – 2,4 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	7
	Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej typ BPP 200, pojemność zasobnika – 200 dm3, masa (bez wody) – 38,0 kg.
	1
	Di Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. z o.o.

	8
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji centralnego ogrzewania  typ UPS 25-60 N 180, prąd 230V/0,28A/60W
V ob.=1,24 m3/h, Hob=3,91 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	9
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ UPS 21-50 F 120, prąd 230V/0,23A/50W, V ob.=0,83 m3/h, Hob=3,16 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	10
	Pompa cyrkulacyjna instalacji ciepłej wody użytkowej typ UP 20-30 N 150, prąd 230V/0,31A/75W, V ob.=0,40 m3/h, Hob=1,5 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	11
	Zawór bezpieczeństwa SYR ¾” typ 1915, dn 20/25 mm, średnica siedliska 14,0 mm, ciśnienie początku otwarcia zaworu - 3,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  2,4 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	12
	Zawór bezpieczeństwa  SYR ½” typ 2115, dn 15/20 mm, średnica siedliska 12,0 mm, ciśnienie otwarcia zaworu -6,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  4,8 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	13
	Zawór trójdrogowy, mieszający,  typ VMV dn 25 mm, Kv=6,3 m3/h (gwint wewnętrzny) z napędem typ AMV (E) 13 SU, 24V
	1
	DANFOSS Polska

	14
	Rozdzielacz instalacyjny powrotny, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 42,4/3,25 mm -2 szt, dn 33,7/3,25 mm – 1 szt,)  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	15
	Rozdzielacz instalacyjny zasilający, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 900 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 42,4/3,25 mm -2 szt, dn 33,7/3,25 mm – 1 szt,)  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	16
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32  mm, PN16
	13
	WALVEX S.A.

	17
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	3
	WALVEX S.A.

	18
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda ciepła) dn 20 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	19
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	20
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	21
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 20 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	22
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	23
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	24
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 32 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	25
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 25 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	26
	Filtr siatkowy (woda zimna), mufowy dn 32 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	27
	Wodomierz skrzydełkowy typ JS-G1-02, dn 20 mm
Z kompletem złączek przyłączeniowych
	1
	APATOR

	28
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, spustowy (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	29
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, ze złączką do węża (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	30
	Cieplomierz SHARKY 775 dn32
	1
	DIEHL

	31
	Zawór kulowy, mufowy, prosty dn 32 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	32
	Czujnik temperatury (w zestawie z ciepłomierzem)
	1
	DIEHL

	-
	Zawór odpowietrzający automatyczny, z zaworem stopowym dn 15 mm
	3
	

	- 
	Termometr techniczny 0-120 st. C, prosty
	4 
	

	-
	Manometr techniczny 0-4,0 bar
	5
	

	-
	Manometr techniczny 0-10,0 bar
	1
	


Z E S T A W I E N I E    U R Z A D Z E Ń    K O T Ł O W N I 
B U D Y N K U      N R 15
	Lp.
	Nazwa elementu
	Ilość 
[szt/kpl]
	Producent/ dystrybutor

	Kotłownia dla budynku nr 15

	1
	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny typ WICTRIX PRO 35-2  (zakres mocy 3,4-34,0 kW) ze sterownikiem producenta kotła do regulacji dwoma układami grzewczymi, jeden z  zaworem trójdrożnym (instalacja centralnego ogrzewania) i jednym układem przygotowania ciepłej wody użytkowej  w priorytecie z cyrkulacją 
w podgrzewaczu niezależnym. W zestawie dodatkowo:  czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury wewnętrznej, czujnik temperatury wody w układzie grzewczym.
	1
	IMMERGAS Polska

	2
	Sprzęgło hydrauliczne typ SPK  32/60, przepływ maksymalny 3,5 m3/h,  masa – 11 kg, V zb. – 1,4 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	3
	Filtroodmulnik typ TerFOM-Lux z magnetyzerem,  dn 32 mm,  masa – 9,5 kg, V zb. – 4,6 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	4
	Pojemnik neutralizacji kondensatu z pompą tłoczną i konstrukcją wsporczą – moc kotła 34,0 kW
	1
	IMMERGAS Polska

	5
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewania typ NG 35, przyłącze dn 20 mm, masa – 5,5 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	6
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ DE 12, przyłącze dn 20 mm, masa – 2,4 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	7
	Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej typ BPP 200, pojemność zasobnika – 200 dm3, masa (bez wody) – 38,0 kg.
	1
	Di Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. z o.o.

	8
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji centralnego ogrzewania  typ UPS 25-60 N 180, prąd 230V/0,28A/60W
V ob.=1,14 m3/h, Hob=3,71 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	9
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ UPS 21-50 F 120, prąd 230V/0,23A/50W, V ob.=0,83 m3/h, Hob=2,96 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	10
	Pompa cyrkulacyjna instalacji ciepłej wody użytkowej typ UP 20-30 N 150, prąd 230V/0,31A/75W, V ob.=0,40 m3/h, Hob=1,5 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	11
	Zawór bezpieczeństwa SYR ¾” typ 1915, dn 20/25 mm, średnica siedliska 14,0 mm, ciśnienie początku otwarcia zaworu - 3,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  2,4 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	12
	Zawór bezpieczeństwa  SYR ½” typ 2115, dn 15/20 mm, średnica siedliska 12,0 mm, ciśnienie otwarcia zaworu -6,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  4,8 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	13
	Zawór trójdrogowy, mieszający,  typ VMV dn 25 mm, Kv=6,3 m3/h (gwint wewnętrzny) z napędem typ AMV (E) 13 SU, 24V
	1
	DANFOSS Polska

	14
	Rozdzielacz instalacyjny powrotny, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 42,4/3,25 mm -2 szt, dn 33,7/3,25 mm – 1 szt,)  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	15
	Rozdzielacz instalacyjny zasilający, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 900 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 42,4/3,25 mm -2 szt, dn 33,7/3,25 mm – 1 szt,)  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	16
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32  mm, PN16
	13
	WALVEX S.A.

	17
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	3
	WALVEX S.A.

	18
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda ciepła) dn 20 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	19
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	20
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	21
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 20 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	22
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	23
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	24
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 32 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	25
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 25 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	26
	Filtr siatkowy (woda zimna), mufowy dn 32 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	27
	Wodomierz skrzydełkowy typ JS-G1-02, dn 20 mm
Z kompletem złączek przyłączeniowych
	1
	APATOR

	28
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, spustowy (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	29
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, ze złączką do węża (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	30
	Cieplomierz SHARKY 775 dn32
	1
	DIEHL

	31
	Zawór kulowy, mufowy, prosty dn 32 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	32
	Czujnik temperatury (w zestawie z ciepłomierzem)
	1
	DIEHL

	-
	Zawór odpowietrzający automatyczny, z zaworem stopowym dn 15 mm
	3
	

	- 
	Termometr techniczny 0-120 st. C, prosty
	4 
	

	-
	Manometr techniczny 0-4,0 bar
	5
	

	-
	Manometr techniczny 0-10,0 bar
	1
	


Z E S T A W I E N I E    U R Z A D Z E Ń    K O T Ł O W N I  
B U D Y N K U      N R 16
	Lp.
	Nazwa elementu
	Ilość 
[szt/kpl]
	Producent/ dystrybutor

	Kotłownia dla budynku nr 16

	1
	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny typ WICTRIX PRO 35-2  (zakres mocy 3,4-34,0 kW) ze sterownikiem producenta kotła do regulacji dwoma układami grzewczymi, jeden z  zaworem trójdrożnym (instalacja centralnego ogrzewania) i jednym układem przygotowania ciepłej wody użytkowej  w priorytecie z cyrkulacją 
w podgrzewaczu niezależnym. W zestawie dodatkowo:  czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury wewnętrznej, czujnik temperatury wody w układzie grzewczym.
	2
	IMMERGAS Polska

	2
	Sprzęgło hydrauliczne typ SPP 50/150/6/110, przepływ maksymalny 5,0 m3/h,  masa – 16 kg, V zb. – 8,1 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	3
	Filtroodmulnik typ TerFOM-Lux z magnetyzerem,  dn 50 mm,  masa – 13,0 kg, V zb. – 5,4 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	4
	Pojemnik neutralizacji kondensatu z pompą tłoczną i konstrukcją wsporczą – moc kotłów 68,0 kW
	1
	IMMERGAS Polska

	5
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewania typ NG 80, przyłącze dn 25 mm, masa – 9,2 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	6
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ DE 12, przyłącze dn 20 mm, masa – 2,4 kg.
	2
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	7
	Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej typ BPP 200, pojemność zasobnika – 200 dm3, masa (bez wody) – 38,0 kg.
	2
	Di Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. z o.o.

	8
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji centralnego ogrzewania  typ UPS 32-80 N 180, prąd 230V/0,98A/220W, V ob.=2,68 m3/h, Hob=4,40 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	9
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ UPS 25-55 180, prąd 230V/0,38A/85W, V ob.=2,38 m3/h, Hob=3,12 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	10
	Pompa cyrkulacyjna instalacji ciepłej wody użytkowej typ UP 20-30 N 150, prąd 230V/0,31A/75W, V ob.=0,80 m3/h, Hob=1,5 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	11
	Zawór bezpieczeństwa SYR ¾” typ 1915, dn 20/25 mm, średnica siedliska 14,0 mm, ciśnienie początku otwarcia zaworu - 3,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  2,4 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	12
	Zawór bezpieczeństwa  SYR ½” typ 2115, dn 15/20 mm, średnica siedliska 12,0 mm, ciśnienie otwarcia zaworu -6,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  4,8 bar
	2
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	13
	Zawór trójdrogowy, mieszający,  typ VMV dn 32 mm, Kv=10,0 m3/h (gwint wewnętrzny) z napędem typ AMV (E) 13 SU, 24V
	1
	DANFOSS Polska

	14
	Rozdzielacz instalacyjny powrotny, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 1 szt,  dn 48,3/3,25 mm -2 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	15
	Rozdzielacz instalacyjny zasilający, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 900 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 1 szt,  dn 48,3/3,25 mm -2 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	16
	Rozdzielacz kotłowy powrotny, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 1 szt,  dn 42,4/3,25 mm -2 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	17
	Rozdzielacz kotłowy zasilający, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 1 szt,  dn 42,4/3,25 mm -2 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	18
	Rozdzielacz kotłowy zasilający, gazowy, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 26,9/2,65 – 2 szt,  dn 33,7/3,25 mm -1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	19
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 50  mm, PN16
	8
	WALVEX S.A.

	20
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 40  mm, PN16
	7
	WALVEX S.A.

	21
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32  mm, PN16
	10
	WALVEX S.A.

	22
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda ciepła) dn 20 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	23
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 40 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	24
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 20 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	25
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 40 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	26
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	27
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda zimna) dn 40 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	28
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 40 mm, PN25
	2
	WALVEX S.A.

	29
	Filtr siatkowy (woda zimna), mufowy dn 40 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	30
	Wodomierz skrzydełkowy typ JS-G1-02, dn 25 mm
Z kompletem złączek przyłączeniowych
	1
	APATOR

	31
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, spustowy (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	32
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, ze złączką do węża (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	33
	Ciepłomierz SHARKY 775 dn50
	1
	DIEHL

	34
	Zawór kulowy, mufowy, prosty dn 50 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	35
	Czujnik temperatury (w zestawie z ciepłomierzem)
	1
	DIEHL

	-
	Zawór odpowietrzający automatyczny, z zaworem stopowym dn 15 mm
	7
	

	- 
	Termometr techniczny 0-120 st. C, prosty
	4
	

	-
	Manometr techniczny 0-4,0 bar
	5
	

	-
	Manometr techniczny 0-10,0 bar
	1
	


Z E S T A W I E N I E    U R Z A D Z E Ń    K O T Ł O W N I  
B U D Y N K U      N R 17
	Lp.
	Nazwa elementu
	Ilość 
[szt/kpl]
	Producent/ dystrybutor

	Kotłownia dla budynku nr 17

	1
	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny typ WICTRIX PRO 35-2  (zakres mocy 3,4-34,0 kW) ze sterownikiem producenta kotła do regulacji dwoma układami grzewczymi, jeden z  zaworem trójdrożnym (instalacja centralnego ogrzewania) i jednym układem przygotowania ciepłej wody użytkowej  w priorytecie z cyrkulacją 
w podgrzewaczu niezależnym. W zestawie dodatkowo:  czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury wewnętrznej, czujnik temperatury wody w układzie grzewczym.
	2
	IMMERGAS Polska

	2
	Sprzęgło hydrauliczne typ SPP 50/150/6/110, przepływ maksymalny 5,0 m3/h,  masa – 16 kg, V zb. – 8,1 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	3
	Filtroodmulnik typ TerFOM-Lux z magnetyzerem,  dn 50 mm,  masa – 13,0 kg, V zb. – 5,4 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	4
	Pojemnik neutralizacji kondensatu z pompą tłoczną i konstrukcją wsporczą – moc kotłów 68,0 kW
	1
	IMMERGAS Polska

	5
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewania typ NG 80, przyłącze dn 25 mm, masa – 9,2 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	6
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ DE 12, przyłącze dn 20 mm, masa – 2,4 kg.
	2
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	7
	Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej typ BPP 200, pojemność zasobnika – 200 dm3, masa (bez wody) – 38,0 kg.
	2
	Di Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. z o.o.

	8
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji centralnego ogrzewania  typ UPS 32-80 N 180, prąd 230V/0,98A/220W, V ob.=2,70 m3/h, Hob=4,39 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	9
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ UPS 25-55 180, prąd 230V/0,38A/85W, V ob.=2,38 m3/h, Hob=3,12 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	10
	Pompa cyrkulacyjna instalacji ciepłej wody użytkowej typ UP 20-30 N 150, prąd 230V/0,31A/75W, V ob.=0,80 m3/h, Hob=1,5 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	11
	Zawór bezpieczeństwa SYR ¾” typ 1915, dn 20/25 mm, średnica siedliska 14,0 mm, ciśnienie początku otwarcia zaworu - 3,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  2,4 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	12
	Zawór bezpieczeństwa  SYR ½” typ 2115, dn 15/20 mm, średnica siedliska 12,0 mm, ciśnienie otwarcia zaworu -6,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  4,8 bar
	2
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	13
	Zawór trójdrogowy, mieszający,  typ VMV dn 32 mm, Kv=10,0 m3/h (gwint wewnętrzny) z napędem typ AMV (E) 13 SU, 24V
	1
	DANFOSS Polska

	14
	Rozdzielacz instalacyjny powrotny, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 1 szt,  dn 48,3/3,25 mm -2 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	15
	Rozdzielacz instalacyjny zasilający, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 900 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 1 szt,  dn 48,3/3,25 mm -2 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	16
	Rozdzielacz kotłowy powrotny, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 1 szt,  dn 42,4/3,25 mm -2 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	17
	Rozdzielacz kotłowy zasilający, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 1 szt,  dn 42,4/3,25 mm -2 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	18
	Rozdzielacz kotłowy zasilający, gazowy, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 26,9/2,65 – 2 szt,  dn 33,7/3,25 mm -1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	19
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 50  mm, PN16
	8
	WALVEX S.A.

	20
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 40  mm, PN16
	7
	WALVEX S.A.

	21
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32  mm, PN16
	10
	WALVEX S.A.

	22
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda ciepła) dn 20 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	23
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 40 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	24
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 20 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	25
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 40 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	26
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	27
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda zimna) dn 40 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	28
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 40 mm, PN25
	2
	WALVEX S.A.

	29
	Filtr siatkowy (woda zimna), mufowy dn 40 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	30
	Wodomierz skrzydełkowy typ JS-G1-02, dn 25 mm
Z kompletem złączek przyłączeniowych
	1
	APATPR

	31
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, spustowy (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	32
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, ze złączką do węża (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	33
	Ciepłomierz SHARKY 775 dn50
	1
	DIEHL

	34
	Zawór kulowy, mufowy, prosty dn 50 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	35
	Czujnik temperatury (w zestawie z ciepłomierzem)
	1
	DIEHL

	-
	Zawór odpowietrzający automatyczny, z zaworem stopowym dn 15 mm
	7
	

	- 
	Termometr techniczny 0-120 st. C, prosty
	4
	

	-
	Manometr techniczny 0-4,0 bar
	5
	

	-
	Manometr techniczny 0-10,0 bar
	1
	


Z E S T A W I E N I E    U R Z A D Z E Ń    K O T Ł O W N I  
B U D Y N K U      N R 18
	Lp.
	Nazwa elementu
	Ilość 
[szt/kpl]
	Producent/ dystrybutor

	Kotłownia dla budynku nr 18

	1
	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny typ WICTRIX PRO 55-2  (zakres mocy 5,0-49,9 kW) ze sterownikiem producenta kotła do regulacji dwoma układami grzewczymi, jeden z  zaworem trójdrożnym (instalacja centralnego ogrzewania) i jednym układem przygotowania ciepłej wody użytkowej  w priorytecie z cyrkulacją 
w podgrzewaczu niezależnym. W zestawie dodatkowo:  czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury wewnętrznej, czujnik temperatury wody w układzie grzewczym.
	2
	IMMERGAS Polska

	2
	Sprzęgło hydrauliczne typ SPP 50/150/6/110, przepływ maksymalny 5,0 m3/h,  masa – 16 kg, V zb. – 8,1 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	3
	Filtroodmulnik typ TerFOM-Lux z magnetyzerem,  dn 50 mm,  masa – 16,0 kg, V zb. – 8,1 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	4
	Pojemnik neutralizacji kondensatu z pompą tłoczną i konstrukcją wsporczą – moc kotłów 100,0 kW
	1
	IMMERGAS Polska

	5
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewania typ NG 100, przyłącze dn 25 mm, masa – 11,5 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	6
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ DE 25, przyłącze dn 20 mm, masa – 3,8 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	7
	Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej typ BPP 400, pojemność zasobnika – 400 dm3, masa (bez wody) – 104,0 kg.
	1
	Di Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. z o.o.

	8
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji centralnego ogrzewania  typ UPS 32-80 N 180, prąd 230V/0,98A/220W, V ob.=4,10 m3/h, Hob=5,10 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	9
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ UPS 32-70 180, prąd 230V/0,62A/140W, V ob.= 1,98 m3/h, Hob=4,27 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	10
	Pompa cyrkulacyjna instalacji ciepłej wody użytkowej typ UP 20-30 N 150, prąd 230V/0,31A/75W, V ob.=0,80 m3/h, Hob=1,5 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	11
	Zawór bezpieczeństwa SYR ¾” typ 1915, dn 20/25 mm, średnica siedliska 14,0 mm, ciśnienie początku otwarcia zaworu - 3,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  2,4 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	12
	Zawór bezpieczeństwa  SYR ½” typ 2115, dn 15/20 mm, średnica siedliska 12,0 mm, ciśnienie otwarcia zaworu -6,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  4,8 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	13
	Zawór trójdrogowy, mieszający,  typ VMV dn 40 mm, Kv=12,0 m3/h (gwint wewnętrzny) z napędem typ AMV (E) 13 SU, 24V
	1
	DANFOSS Polska

	14
	Rozdzielacz instalacyjny powrotny, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 2 szt,  dn 48,3/3,25 mm -1 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	15
	Rozdzielacz instalacyjny zasilający, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 900 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 2 szt,  dn 48,3/3,25 mm -1 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	16
	Rozdzielacz kotłowy powrotny, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 1 szt,  dn 4/3,25 mm -2 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	17
	Rozdzielacz kotłowy zasilający, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 –2,4 1 szt,  dn 42,4/3,25 mm -2 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	18
	Rozdzielacz kotłowy zasilający, gazowy, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 26,9/2,65 – 2 szt,  dn 33,7/3,25 mm -1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	19
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 50  mm, PN16
	13
	WALVEX S.A.

	20
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 40  mm, PN16
	3
	WALVEX S.A.

	21
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32  mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	22
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda ciepła) dn 25 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	23
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 50 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	24
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 40 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	25
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	26
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 50 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	27
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda zimna) dn 50 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	28
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 50 mm, PN25
	2
	WALVEX S.A.

	29
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 40 mm, PN25
	2
	WALVEX S.A.

	30
	Filtr siatkowy (woda zimna), mufowy dn 50 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	31
	Wodomierz skrzydełkowy typ JS-G1-02, dn 25 mm
Z kompletem złączek przyłączeniowych
	1
	APATPR

	32
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, spustowy (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	33
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, ze złączką do węża (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	34
	Ciepłomierz SHARKY 775 dn50
	1
	DIEHL

	35
	Zawór kulowy, mufowy, prosty dn 50 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	36
	Czujnik temperatury (w zestawie z ciepłomierzem)
	1
	DIEHL

	-
	Zawór odpowietrzający automatyczny, z zaworem stopowym dn 15 mm
	7
	

	- 
	Termometr techniczny 0-120 st. C, prosty
	4
	

	-
	Manometr techniczny 0-4,0 bar
	5
	

	-
	Manometr techniczny 0-10,0 bar
	1
	


Z E S T A W I E N I E    U R Z A D Z E Ń    K O T Ł O W N I  
B U D Y N K U      N R 19
	Lp.
	Nazwa elementu
	Ilość 
[szt/kpl]
	Producent/ dystrybutor

	Kotłownia dla budynku nr 19

	1
	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny typ WICTRIX PRO 55-2  (zakres mocy 5,0-49,9 kW) ze sterownikiem producenta kotła do regulacji dwoma układami grzewczymi, jeden z  zaworem trójdrożnym (instalacja centralnego ogrzewania) i jednym układem przygotowania ciepłej wody użytkowej  w priorytecie z cyrkulacją 
w podgrzewaczu niezależnym. W zestawie dodatkowo:  czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury wewnętrznej, czujnik temperatury wody w układzie grzewczym.
	2
	IMMERGAS Polska

	2
	Sprzęgło hydrauliczne typ SPP 50/150/6/110, przepływ maksymalny 5,0 m3/h,  masa – 16 kg, V zb. – 8,1 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	3
	Filtroodmulnik typ TerFOM-Lux z magnetyzerem,  dn 50 mm,  masa – 13,0 kg, V zb. – 5,4 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	4
	Pojemnik neutralizacji kondensatu z pompą tłoczną i konstrukcją wsporczą – moc kotłów 100,0 kW
	1
	IMMERGAS Polska

	5
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewania typ NG 100, przyłącze dn 25 mm, masa – 11 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	6
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ DE 18, przyłącze dn 20 mm, masa – 3,2 kg.
	2
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	7
	Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej typ BPP 300, pojemność zasobnika – 00 dm3, masa (bez wody) – 60,0 kg.
	2
	Di Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. z o.o.

	8
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji centralnego ogrzewania  typ UPS 32-80 N 180, prąd 230V/0,98A/220W, V ob.=4,13 m3/h, Hob=5,06 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	9
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ UPS 32-100 180, prąd 230V/1,52A/345W, V ob.=4,36 m3/h, Hob=3,11 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	10
	Pompa cyrkulacyjna instalacji ciepłej wody użytkowej typ UP 20-30 N 150, prąd 230V/0,31A/75W, V ob.=1,20 m3/h, Hob=1,7 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	11
	Zawór bezpieczeństwa SYR ¾” typ 1915, dn 20/25 mm, średnica siedliska 14,0 mm, ciśnienie początku otwarcia zaworu - 3,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  2,4 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	12
	Zawór bezpieczeństwa  SYR ½” typ 2115, dn 15/20 mm, średnica siedliska 12,0 mm, ciśnienie otwarcia zaworu -6,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  4,8 bar
	2
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	13
	Zawór trójdrogowy, mieszający,  typ VMV dn 40 mm, Kv=12,0 m3/h (gwint wewnętrzny) z napędem typ AMV (E) 13 SU, 24V
	1
	DANFOSS Polska

	14
	Rozdzielacz instalacyjny powrotny, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 3 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	15
	Rozdzielacz instalacyjny zasilający, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 900 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 3 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	16
	Rozdzielacz kotłowy powrotny, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 1 szt,  dn 42,4/3,25 mm -2 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	17
	Rozdzielacz kotłowy zasilający, stalowy dn 88,9/4,05 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 1 szt,  dn 42,4/3,25 mm -2 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 1 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	18
	Rozdzielacz kotłowy zasilający, gazowy, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 700 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 26,9/2,65 – 2 szt,  dn 33,7/3,25 mm -1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	19
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 50  mm, PN16
	15
	WALVEX S.A.

	20
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32  mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	21
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25  mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	22
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda ciepła) dn 20 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	23
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32  mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	24
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 50 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	25
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	26
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 50 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	27
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	28
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda zimna) dn 50 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	29
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 50 mm, PN25
	2
	WALVEX S.A.

	30
	Filtr siatkowy (woda zimna), mufowy dn 50 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	31
	Wodomierz skrzydełkowy typ JS-G1-02, dn 25 mm
Z kompletem złączek przyłączeniowych
	1
	APATPR

	32
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, spustowy (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	33
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, ze złączką do węża (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	34
	Ciepłomierz SHARKY 775 dn50
	1
	DIEHL

	35
	Zawór kulowy, mufowy, prosty dn 50 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	36
	Czujnik temperatury (w zestawie z ciepłomierzem)
	1
	DIEHL

	-
	Zawór odpowietrzający automatyczny, z zaworem stopowym dn 15 mm
	7
	

	- 
	Termometr techniczny 0-120 st. C, prosty
	4
	

	-
	Manometr techniczny 0-4,0 bar
	5
	

	-
	Manometr techniczny 0-10,0 bar
	1
	


Z E S T A W I E N I E    U R Z A D Z E Ń    K O T Ł O W N I  
B U D Y N K U      N R 21
	Lp.
	Nazwa elementu
	Ilość 
[szt/kpl]
	Producent/ dystrybutor

	Kotłownia dla budynku nr 21

	1
	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny typ WICTRIX PRO 55-2  (zakres mocy 5,0-49,9 kW) ze sterownikiem producenta kotła do regulacji dwoma układami grzewczymi, jeden z  zaworem trójdrożnym (instalacja centralnego ogrzewania) i jednym układem przygotowania ciepłej wody użytkowej  w priorytecie z cyrkulacją 
w podgrzewaczu niezależnym. W zestawie dodatkowo:  czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury wewnętrznej, czujnik temperatury wody w układzie grzewczym.
	3
	IMMERGAS Polska

	2
	Sprzęgło hydrauliczne typ SPP 65/200/6/110, przepływ maksymalny 9,0 m3/h,  masa – 21 kg, V zb. – 21,0 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	3
	Filtroodmulnik typ TerFOM-Lux z magnetyzerem,  dn 65 mm,  masa – 16,0 kg, V zb. – 6,3 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	4
	Pojemnik neutralizacji kondensatu z pompą tłoczną i konstrukcją wsporczą – moc kotłów 150,0 kW
	1
	IMMERGAS Polska

	5
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewania typ NG 140, przyłącze dn 25 mm, masa – 21,9 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	6
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ DE 18, przyłącze dn 20 mm, masa – 3,2 kg.
	2
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	7
	Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej typ BPP 300, pojemność zasobnika – 00 dm3, masa (bez wody) – 60,0 kg.
	2
	Di Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. z o.o.

	8
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji centralnego ogrzewania  typ UPS 32-80 N 180, prąd 230V/0,98A/220W, V ob.=5,82 m3/h, Hob=4,57 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	9
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ UPS 32-100 180, prąd 230V/1,52A/345W, V ob.=4,36 m3/h, Hob=3,11 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	10
	Pompa cyrkulacyjna instalacji ciepłej wody użytkowej typ UP 20-30 N 150, prąd 230V/0,31A/75W, V ob.=1,20 m3/h, Hob=1,7 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	11
	Zawór bezpieczeństwa SYR ¾” typ 1915, dn 25/32 mm, średnica siedliska 20,0 mm, ciśnienie początku otwarcia zaworu - 3,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  2,4 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	12
	Zawór bezpieczeństwa  SYR ½” typ 2115, dn 15/20 mm, średnica siedliska 12,0 mm, ciśnienie otwarcia zaworu -6,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  4,8 bar
	2
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	13
	Zawór trójdrogowy, mieszający,  typ VF 3 dn 40 mm, Kv=25,0 m3/h (kołnierzowy) z napędem typ AMV (E) 338 SU, 24V
	1
	DANFOSS Polska

	14
	Rozdzielacz instalacyjny powrotny, stalowy dn 114,3/4,5 mm,  l = 900 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 76,1/3,65 – 2 szt,  dn 60,3/3,65 – 1 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 2 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	15
	Rozdzielacz instalacyjny zasilający, stalowy dn 114,3/4,5 mm,  l = 1100 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 76,1/3,65 – 2 szt, dn 60,3/3,65 – 1 szt ),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 2 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	16
	Rozdzielacz kotłowy powrotny, stalowy dn 114,3/4,5 mm,  l = 1200 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 1 szt,  dn 42,4/3,25 mm -3 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	17
	Rozdzielacz kotłowy zasilający, stalowy dn 114,3/4,5 mm,  l = 1200 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 60,3/3,65 – 1 szt,  dn 42,4/3,25 mm -3 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	18
	Rozdzielacz kotłowy zasilający, gazowy, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 1200 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 26,9/2,65 – 3 szt,  dn 48,3/3,25 mm -1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	19
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 65  mm, PN16
	10
	WALVEX S.A.

	20
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 50  mm, PN16
	3
	WALVEX S.A.

	21
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32  mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	22
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25  mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	23
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda ciepła) dn 25 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	24
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 32  mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	25
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 65 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	26
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 50 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	27
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	28
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 50 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	29
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 32 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	30
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda zimna) dn 50 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	31
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 65 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	32
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 50 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	33
	Filtr siatkowy (woda zimna), mufowy dn 50 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	34
	Wodomierz skrzydełkowy typ JS-G1-02, dn 25 mm
Z kompletem złączek przyłączeniowych
	1
	APATPR

	35
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, spustowy (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	36
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, ze złączką do węża (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	37
	Ciepłomierz SHARKY 775 dn65
	1
	DIEHL

	38
	Zawór kulowy, mufowy, prosty dn 65 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	39
	Czujnik temperatury (w zestawie z ciepłomierzem)
	1
	DIEHL

	-
	Zawór odpowietrzający automatyczny, z zaworem stopowym dn 15 mm
	5
	

	- 
	Termometr techniczny 0-120 st. C, prosty
	4
	

	-
	Manometr techniczny 0-4,0 bar
	5
	

	-
	Manometr techniczny 0-10,0 bar
	1
	


Z E S T A W I E N I E    U R Z A D Z E Ń    K O T Ł O W N I  
B U D Y N K U      N R 22
	Lp.
	Nazwa elementu
	Ilość 
[szt/kpl]
	Producent/ dystrybutor

	Kotłownia dla budynku nr 22

	1
	Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny typ WICTRIX PRO 55-2  (zakres mocy 5,0-49,9 kW) ze sterownikiem producenta kotła do regulacji dwoma układami grzewczymi, jeden z  zaworem trójdrożnym (instalacja centralnego ogrzewania) i jednym układem przygotowania ciepłej wody użytkowej  w priorytecie z cyrkulacją 
w podgrzewaczu niezależnym. W zestawie dodatkowo:  czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury wewnętrznej, czujnik temperatury wody w układzie grzewczym.
	3
	IMMERGAS Polska

	2
	Sprzęgło hydrauliczne typ SPP 65/200/6/110, przepływ maksymalny 5,0 m3/h,  masa – 21,0 kg, V zb. –21,0 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	3
	Filtroodmulnik typ TerFOM-Lux z magnetyzerem,  dn 65 mm,  masa – 16,0 kg, V zb. – 6,3 dm3
	1
	TERMEM S.A.

	4
	Pojemnik neutralizacji kondensatu z pompą tłoczną i konstrukcją wsporczą – moc kotłów 150,0 kW
	1
	IMMERGAS Polska

	5
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej centralnego ogrzewania typ NG 140, przyłącze dn 25 mm, masa – 21,9 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	6
	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ DE 25, przyłącze dn 20 mm, masa – 3,8 kg.
	1
	Reflex PL Sp. z o.o., Sp.k.

	7
	Zasobnikowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej typ BPP 400, pojemność zasobnika – 400 dm3, masa (bez wody) – 104,0 kg.
	1
	Di Dietrich Technika Grzewcza 
Sp. z o.o.

	8
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji centralnego ogrzewania  typ UPS 32-100 N 180, prąd 230V/1,52A/345W, V ob.=5,82 m3/h, Hob=4,91 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	9
	Pompa obiegu  grzewczego instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej typ UPS 32-70 180, prąd 230V/0,62A/140W, V ob.= 1,98 m3/h, Hob=3,64 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	10
	Pompa cyrkulacyjna instalacji ciepłej wody użytkowej typ UP 20-30 N 150, prąd 230V/0,31A/75W, V ob.=0,8 m3/h, Hob=1,7 m H2O
	1
	GRUNDFOS Polska

	11
	Zawór bezpieczeństwa SYR ¾” typ 1915, dn 25/32 mm, średnica siedliska 20,0 mm, ciśnienie początku otwarcia zaworu - 3,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  2,4 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	12
	Zawór bezpieczeństwa  SYR ½” typ 2115, dn 15/20 mm, średnica siedliska 12,0 mm, ciśnienie otwarcia zaworu -6,0 bar, ciśnienie zamknięcia zaworu -  4,8 bar
	1
	Hans Sasserath & Co. KG - HUSTY - SYR

	13
	Zawór trójdrogowy, mieszający,  typ VF 3 dn 40 mm, Kv=25,0 m3/h (kołnierzowy) z napędem typ AMV (E) 338 SU, 24V
	1
	DANFOSS Polska

	14
	Rozdzielacz instalacyjny powrotny, stalowy dn 114,3/4,5 mm,  l = 900 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 76,1/3,65 – 2 szt,  dn 48,3/3,25 mm -1 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 2 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	15
	Rozdzielacz instalacyjny zasilający, stalowy dn 114,3/4,5 mm,  l = 1100 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 76,1/3,65 – 2 szt,  dn 48,3/3,25 mm -1 szt),  (gwint wewnętrzny dn 15 mm – 2 szt, dn 20 mm – 1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	16
	Rozdzielacz kotłowy powrotny, stalowy dn 114,3/4,5 mm,  l = 1200 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 76,1/3,65 – 1 szt,  dn 42,4/3,25 mm -3 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	17
	Rozdzielacz kotłowy zasilający, stalowy dn 114,3/4,5 mm,  l = 1200 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 76,1/3,65 – 1 szt,  dn 42,4/3,25 mm -3 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	18
	Rozdzielacz kotłowy zasilający, gazowy, stalowy dn 60,3/3,65 mm,  l = 1200 mm z króćcami przyłączeniowymi   (gwint zew. dn 26,9/2,65 – 3 szt,  dn 42,4/3,25 mm -1 szt)
	1
	Wykonanie warsztatowe

	19
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 65  mm, PN16
	10
	WALVEX S.A.

	20
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 50  mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	21
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 40  mm, PN16
	3
	WALVEX S.A.

	22
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda ciepła) dn 25 mm, PN16
	6
	WALVEX S.A.

	23
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda ciepła) dn 25 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	24
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 65 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	25
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 40 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	26
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda gorąca) dn 25 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	27
	Zawór kulowy, mufowy, prosty (woda zimna) dn 50 mm, PN16
	2
	WALVEX S.A.

	28
	Zawór zwrotny, mufowy, prosty (woda zimna) dn 50 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	29
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 65 mm, PN25
	2
	WALVEX S.A.

	30
	Filtr siatkowy (woda gorąca), mufowy dn 40 mm, PN25
	2
	WALVEX S.A.

	31
	Filtr siatkowy (woda zimna), mufowy dn 50 mm, PN25
	1
	WALVEX S.A.

	32
	Wodomierz skrzydełkowy typ JS-G1-02, dn 25 mm
Z kompletem złączek przyłączeniowych
	1
	APATPR

	33
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, spustowy (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	34
	Zawór kulowy, mufowy, prosty, ze złączką do węża (woda gorąca) dn 15 mm, PN16
	1
	WALVEX S.A.

	35
	Ciepłomierz SHARKY 775 dn65
	1
	DIEHL

	36
	Zawór kulowy, mufowy, prosty dn 65 mm, PN16
	4
	WALVEX S.A.

	37
	Czujnik temperatury (w zestawie z ciepłomierzem)
	1
	DIEHL

	-
	Zawór odpowietrzający automatyczny, z zaworem stopowym dn 15 mm
	5
	

	- 
	Termometr techniczny 0-120 st. C, prosty
	4
	

	-
	Manometr techniczny 0-4,0 bar
	5
	

	-
	Manometr techniczny 0-10,0 bar
	1
	


