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WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 2
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu”
WYJAŚNIENIE 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.”
W dniach 19, 20 i 21 marca 2025 r. wpłynęły do Zamawiającego wnioski od Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treści zadanych pytań: 

Pytania z dnia 19.03.2025 r.:
Pytanie nr 1: 
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia zobowiązał wykonawcę w ust. 6 pkt. 6) „w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego”. Na załączonym załączniku nr 6 do SWZ – projekt, nie są jednak widoczne żadne sieci wodno-kanalizacyjne, światłowodowe i inne podziemne urządzenia, które mogą spowodować ewentualne kolizje przy robotach. 

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji technicznej o podkłady geodezyjne z naniesioną infrastrukturą, tak by móc wykluczyć uszkodzenia w trakcie robót budowlanych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada podkładu geodezyjnego z naniesiona infrastrukturą. W związku, z tym,  zastosowany zapis w SWZ jest zapisem, który ma zabezpieczyć Zamawiającego przed ewentualnymi szkodami spowodowanymi przez Wykonawcę robót budowalnych w sytuacji, gdy dojdzie do uszkodzenia urządzeń infrastruktury podziemnej.

Pytanie nr 2: 
Udostępniony Projekt Budowlany oraz przedmiar robót nie uwzględnia projektu rozdzielnicy zasilającej oświetlenie oraz jej usytuowania. Brak również długości kabli zasilających oraz trasy kablowej. Prosimy również o dane w zakresie umiejscowienia bednarki i szczegółowych danych jej położenia. Prosimy o uzupełnienie danych dot. słupów oświetleniowych tj. ich wysokości, rodzaju i posadowienia. 
Odpowiedź: Przedmiar robót nie uwzględnia projektu rozdzielnicy zasilającej oświetlenie, gdyż oświetlenie boiska ma zostać podłączone do istniejącej rozdzielnicy w budynku Szkoły Podstawowej. 

Lokalizacja oświetlenia wg rysunku PZT. Karta katalogowa słupa oświetleniowego w załączeniu. 
Pytanie nr 3: 
Prosimy Zamawiającego o wskazanie sposobu ułożenia kabli zasilających do lamp oświetleniowych oraz o podanie ich typu ze wskazaniem materiału (miedź/aluminium) oraz o przekrój przewodu zasilającego. Prosimy o udostępnienie schematu ideowego rozdzielnicy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada schematu ideowego rozdzielnicy. Odnośnie lamp oświetleniowych LED – wg wytycznych producenta lamp.

Pytanie nr 4: 
Zamawiający w załączniku nr 5 – Przedmiar robót w poz. nr 16 wskazał 10 m rur osłonowych PCW o śr. Do 140 mm. Prosimy o wskazanie lokalizacji ich ułożenia i celu.
Odpowiedź: W miejscach niezbędnych – przeszkodach napotkanych w trakcie robót ziemnych. 

Pytanie nr 5: 
Prosimy o wskazanie punktu włączenia do zasilania zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia boiska.

Odpowiedź: Włączenie do istniejącej rozdzielnicy przy budynku Szkoły Podstawowej.
Pytanie nr 6: 
Prosimy o podanie informacji, czy zewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia boiska wymaga nowego podłączenia do sieci elektroenergetycznej (z wykonaniem przyłącza, złącza i montażem licznika), czy też będzie wykonana jako zalicznikowa. W przypadku nowego podłączenia prosimy o udostępnienie warunków technicznych podłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez gestora sieci.

Odpowiedź: Ma być wykonana jako zalicznikowa z istniejącego przyłącza. 

Pytanie nr 7: 
Prosimy o podanie rodzaju i wysokości słupów, na których mają być zamontowane oprawy oświetleniowe.

Odpowiedź: W załączeniu karta katalogowa słupa oświetleniowego.

Pytanie nr 8: 
Prosimy o podanie przekroju żył kabla zasilającego oprawy oświetleniowe.

Odpowiedź: Wg wytycznych producenta lamp oświetleniowych.

Pytanie nr 9: 
Prosimy o podanie grubości istniejących warstw nawierzchni bezpiecznej na boisku.
Odpowiedź: Zgodnie z pierwotnym projektem wykonania taj nawierzchni, obecna grubość warstwy poliuretanowej wynosi 13 mm.

Pytania z dnia 20.03.2025 r.:

Pytanie 1.

Zgodnie z siwz i projektem należy wykonać wymianę: słupków do piłki siatkowej, słupków do tenisa ziemnego, koszy wraz z słupkami do piłki koszykowej. Prosimy o korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający ujął ten zakres w przedmiarach pozycja 1.3 Zakup i montaż wyposażenia.
Pytanie 2:

Zgodnie z projektem należy wykonać wymianę 6 lamp na energooszczędne. Wg przedmiaru należy wykonać nowe słupy wraz z ich zasilaniem (zasilanie na odległości 1792m). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Zakresem jest wykonanie nowego oświetlenia w ilości 6 szt. wg załączonego przedmiaru.
Pytanie 3:

Wg przedmiaru należy wykonać nowe słupy wraz z ich zasilaniem (zasilanie na odległości 1792m). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o informację dotyczącą:

A. rodzaju nowych słupów oraz ich fundamentów

B. rodzaju kabli zasilających
C. ewentualnych zmian w istniejącej (nowej?) rozdzielnicy
D. Projekt Zagospodarowania Terenu z naniesioną trasą kabla zasilającego

Odpowiedź: W załączeniu karta katalogowa słupa oświetleniowego. Nową instalację należy wykonać w lokalizacji wskazanej na PZT i przyłączyć ją do istniejącej rozdzielni w budynku szkoły.
Pytanie 4:

Czy wykopy pod kabel na odległości 1792m będą się wiązać z koniecznością odtworzenia terenu? Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: TAK
Pytanie 5:

Przedmiar poz. 9: winno być 1792m, prosimy o korektę przedmiaru robót.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 5 do SWZ (przedmiar) pozycja nr 9 winna mieć miarę 1792m.
Pytania z dnia 21.03.2025 r.:

Pytanie 1:
Prosimy potwierdzenie, iż w zakresie branży elektrycznej jest tylko wymiana opraw na nowe energooszczędne bez nowych linii kablowych oraz dostawy nowych słupów oświetleniowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres zadania obejmuje wykonanie nowego oświetlenia w ilości 6 szt. wg załączonego przedmiaru (słupy, oprawy, okablowanie).
Pytanie 2:

Jeżeli w zakresie jest również wymiana okablowania i słupów prosimy o przedstawienie szczegółowych danych dot. tras kablowych, wysokości słupów, przekroju kabla oraz długości.

Odpowiedź: W załączeniu karta katalogowa słupa oświetleniowego. Nową instalację należy wykonać w lokalizacji wskazanej na PZT i przyłączyć ją do istniejącej rozdzielni w budynku szkoły.
Niniejsze wnioski wpłynęły do Zamawiającego w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj.  nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert). W związku z tym, Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
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