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In.272.9.2025
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 1
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu”
WYJAŚNIENIE 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.”
Dnia 14.03.2025 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od jednego z Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej treść zadanego pytania: 

Pytanie:
„Zamawiający opisując system nawierzchni PU posłużył się parametrami niezgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy PZP oraz wbrew obowiązującym regułą i normom. 

W przedstawionym założeniu przeważają parametry z rekomendacji ITB, która nie jest wydawana, aktualizowana ani przedłużana od stycznia 2017r. 

Mając na względzie w/w argumenty informujemy że żaden z producentów nie ma aktualnej rekomendacji ITB. 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyżej wymienione zadanie, wnosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu nawierzchni poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczną wykonywanej w technologii natryskowej zgodnej z aktualna normą PN EN 14877:2014 i posiadające wszystkie obowiązujące na rynku Polskim atesty wymienione poniżej parametrów nawierzchni. 

Tarcie nawierzchnia sucha (230C) 92 PTV 

Tarcie nawierzchnia mokra(230C) 57 PTV 

Amortyzacja(230C) 44% 

Odkształcenie pionowe(230C) 1.8mm 

Grubość bezwzględna systemu 14mm 

Utrata koloru, po symulacji działania czynników atmosferycznych 3-4 

Odporność na zużycie(230C) 0.43g 

Odporność na zużycie, po symulacji działania czynników atmosferycznych(230C) 0.41g 

Przepuszczalność wody(230C) 12487mm/h 

Wytrzymałość na rozciąganie(230C) 0.72MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu 46% 

Wytrzymałość na rozciąganie, po przyspieszonym postarzaniu(230C) 0.93MPa 

Wydłużenie przy zerwaniu, po przyspieszonym postarzaniu(230C) 63% 

Mrozoodporność: Zmiana masy ≤1,8% 

- Ocena wizualna – brak śladów uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego
Odporność na działanie temperatury 80°C: Zmiana wymiarów ≤0,7% 

Dokumenty na potwierdzenie jakości oferowanej nawierzchni: 
1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające minimalne parametry 

2. Raport z badań na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU 

3. Raport z badań na działanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018 

4. Atest Higieniczny PZH 

5. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji, 

6. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię, 

7. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2014, 

8. Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu nawierzchni PU.”
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, tj. dopuszcza nawierzchnię poliuretanową na boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczną wykonywaną w technologii natryskowej zgodnej z aktualną normą PN EN 14877:2014 i posiadającą wszystkie obowiązujące na rynku Polskim atesty. 

Niniejszy wniosek wpłynął do Zamawiającego w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp (tj.  nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert). W związku z tym, Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
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